附件1：

眼耳鼻喉科医疗器械采购清单及参数要求

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 镰状刀 | 套 | 1 | 400 | 400 |  |
| 2 | 探针（上颌窦探针） | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 3 | 咬骨钳（鼻窦咬骨钳） | 套 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| 4 | 鼻咬切钳 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 5 | 弯吸头（鼻腔吸引管） | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 6 | 骨膜剥（鼻骨膜剥离器） | 套 | 1 | 600 | 600 |  |
| 7 | 金刚砂磨头 | 套 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| 合计：9700元 |

二、参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| 1 | 镰状刀 | 长180mm，尖头弯，医用不锈钢材质等，外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
| 2 | 探针（上颌窦探针） | 两端弯尖头，规格：190mm×Φ1mm×Φ2mm,医用不锈钢材质等，外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
| 3 | 咬骨钳（鼻窦咬骨钳） | 规格：180mm×135°×2.5mm,医用不锈钢材质等，外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
| 4 | 鼻咬切钳 | 盖板式，尖头，平直，规格：150mm×2mm,医用不锈钢材质等，外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
| 5 | 弯吸头（鼻腔吸引管） | 规格：130mm×Φ3mm×55°×78,医用不锈钢材质等，外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
| 6 | 骨膜剥（鼻骨膜剥离器） | 双头带刻度，铲形，规格：200mm×2mm×4mm,医用不锈钢材质等，外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
| 7 | 金刚砂磨头 | 金刚砂磨头：柄长128mm×φ3mm(一把）、柄长148mm×φ2mm（一把）。医用不锈钢材质等，外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |

妇科医疗器械采购清单及参数要求

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 环状电极（电切环） | 个 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 2 | 异物钳（取环钳） | 个 | 1 | 2400 | 2400 |  |
| 合计：6400元 |

二、参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 环状电极（电切环） | 1、适配SM-D3B0D型低温等离子体多功能手术系统；2、能适配电切镜手术系统；3、电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作；4、环状电极，可重复使用。 |
| 2 | 异物钳（取环钳） | 1、适配GQ-12型宫腔镜；2、规格：5Fr×340mm，取环钳，硬性；3、用于妇科取环，医用不锈钢材质等；4、外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。5、可重复使用。 |