附件1：

雷山县人民医院中医科、康复科电子针疗仪采购清单及参数要求

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计  （元） | 备注 |
| 1 | 电子针疗仪 | 台 | 40 | 300 | 12000 |  |
| 合计：12000元 | | | | | | |

二、参数要求

1.电压：直流9V、交流220V；  
 2、输入功率：≤10.0VA；  
 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波等；  
 4、▲输出脉冲路数：≥六路输出；  
 5、最大输出功率：0.3VA；  
 6、输出脉冲频率：1～100Hz 可调；  
 7、▲工作模式：有连续波工作模式、 断续波工作模式、疏密波工作模式；  
 8、输出电流的限制：≤10mA；