


附件2
技术参数要求

1.采用呼气试验检测原理，无创检测人体幽门螺旋杆菌感染，适用于临床诊断与健康体检筛查等。 
▲2.设备支持单样本快速检测，单例检测时间≤5分钟，检测结果精准、稳定性高。 
▲3.系统自动测算DOB、DPM等数值，自动判定阴性、阳性结果，配备中文操作界面，操作简单便捷。 
4.具备开机自检、故障提示功能。
5.自动故障诊断， 自动扣除本底计数，自动校正，无需淬灭校正。
6.连续工作时间≥24小时，且能保证结果的准确性。
7.可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS,PACX等系统。
▲8.设备辐射防护性能合格，安全系数高，无需专用放射机房，普通诊疗室即可安装使用。  
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